关于汽水分离器和反冲洗过滤器说明

尊敬的集团公司供应部领导:

因我矿井下用水为中水，水质较差，再加上井上及井下的主风水管路时间较久，内壁有锈蚀脱落，为保证过滤器及汽水分离器真正能安全可靠运行和减少技术偏差，我们统一明确技术要求：汽水分离器材质为全304不锈钢；反冲洗过滤器的容器壁厚不小于6mm;过滤器滤芯要求304耐腐蚀不锈钢。汽水分离器和反冲洗过滤器均为机械式智能全自动型(非电器控制)，且到货时必须经我矿相关人员与厂家人员一起现场拆解验证，确保能实现上述技术要求方可接收入库。

特此说明!

崔庄煤矿综机科

2023年12月7日